
附件

2026年度江苏省二星级绿色建筑标识项目（第六批）
	序号
	项目名称
	申报单位
	建筑
类型
	申报建筑面积（万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密性能
	全装修
	可再生能源利用率

	1
	扬州美澜花园1~13号楼
	扬州市美嘉房地产发展有限公司、江苏启文节能技术有限公司
	居住建筑
	15.08
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上
	2级
	达到GB50118低限值标准和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例达到20% 
	6级
	是
	太阳能热水系统利用率35.12%

	2
	南京市老年病防治研究中心项目
	南京市机关事务管理局、 南京市中心医院
	公共建筑
	2.46
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	50%以上1级，其余2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例达到20% 
	6级
	是
	太阳能光热系统利用率28.3%，光电系统利用率1.096%

	3
	盐城市经贸高级职业学校改扩建工程项目1~11号楼
	盐城市经贸高级职业学校、江苏丰彩节能科技有限公司
	公共建筑
	8.83
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例达到20% 
	6级
	是
	可再生能源利用率80%以上

	4
	盐城市鹿鸣路初级中学
	江苏中柢建设集团有限公司、江苏丰彩节能科技有限公司
	公共建筑
	6.03
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例达到20%
	6级
	是
	太阳能光热系统利用率100%，光电系统利用率0.2%

	5
	盐城市六合路实验学校
	江苏中柢建设集团有限公司、江苏丰彩节能科技有限公司
	公共建筑
	8.17
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例达到20%
	7级
	是
	太阳能光电系统利用率0.68% 


认定标准：《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019
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