
附件

2026年度江苏省二星级绿色建筑标识项目（第四批）
	序号
	项目名称
	申报单位
	建筑
类型
	申报建筑面积（万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密性能
	全装修
	可再生能源利用率

	1
	昆山市供排水调度中心新建工程
	昆山市自来水集团有限公司
	公共建筑
	3.48
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	7级（幕墙3级）
	是
	太阳能热水系统利用率100%

	2
	昆山蓬朗高级中学新建工程（综合楼、图书阅览中心、实验楼、教学楼、艺术楼、食堂、女生宿舍楼、男生宿舍楼）
	昆山市教育局
	公共建筑
	8.96
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	1级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	6级
	是
	

	3
	苏州昆山公元壹号名邸B12、B19~B23、B25~B27号楼
	江苏钜康房产集团有限公司
	居住建筑
	13.78
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	1级
	达到GB50118低限值标准和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	6级
	是
	太阳能热水系统利用率30.06%

	4
	昆山合樾兰亭花园(1、3~10、12~22#楼）
	昆山合嵩房地产开发有限公司
	居住建筑
	25.48
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上
	2级
	达到GB50118低限值标准和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%
	6级
	是
	太阳能热水系统利用率40.17%

	5
	昆山海珀云庭1~10号楼
	江苏喆源置业有限公司
	居住建筑
	10.02
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	1级
	达到GB50118

低限值标准和

高要求标准限

值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	7级
	是
	太阳能热水系统利用率45.93%

	6
	昆山海玥云庭1~9号楼
	江苏喆源置业有限公司
	居住建筑
	9.43
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	1级
	达到GB50118

低限值标准

和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%
	7级
	是
	太阳能热水系统利用率35.86%

	7
	扬州天祥苑云园1~13号楼、智园1~8号楼
	扬州华煦置业有限公司、江苏博石设计有限公司
	居住建筑
	23.96
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	2级
	达到GB50118

低限值标准
和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%
	6级
	是
	太阳能提供的生活热水比例40.27%

	8
	扬州天祥苑慧园1~12号楼
	扬州华煦置业有限公司、江苏博石设计有限公司
	居住建筑
	7.57
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上
	2级
	达到GB50118

低限值标准
和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%
	6级
	是
	太阳能提供的生活热水比例67.35%


认定标准：《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019
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