
附件

2026年度江苏省二星级绿色建筑标识项目（第五批）
	序号
	项目名称
	申报单位
	建筑
类型
	申报建筑面积（万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密性能
	全装修
	可再生能源利用率

	1
	无锡开发测试云数据中心项目(A4~A7#)
	中国人民银行清算总中心、浙江江南工程管理股份有限公司、江苏启文节能技术有限公司
	公共建筑
	2.68
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	最低6级（幕墙3级）
	是
	太阳能热水比例22.73%

	2
	无锡悦蓉雅苑(1~17#楼)
	无锡爱之虹置业有限公司、江苏启文节能技术有限公司
	居住建筑
	15.41
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	2级
	达到GB50118低限值标准和高要求标准限值的平均值
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	7级
	是
	地源热泵系统提供100%的空调用冷量和热量

	3
	淮安万象城
	淮安润联悦房地产开发有限公司
	公共建筑
	21.90
	围护结构热工性能提高比例10%以上
	50%以上1级，其他2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	6级（幕墙3级）
	是
	太阳能光伏装机容量占建筑物变压器容量0.2%

	4
	国网江苏连云港供电公司东部城区供电服务中心用房
	国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司
	公共建筑
	0.95
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上 
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	6级
	是
	太阳能热水系统利用率53.66%

	5
	国网江苏连云港供电公司运维检修用房
	公共建筑
	公共建筑
	0.95
	建筑供暖空调负荷降低比例10%以上
	2级
	-
	室内主要空气污染物浓度降低比例20%以上
	玻璃幕墙3级
	是
	-


认定标准：《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019
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